FILE_TYPE=LIBRARY_PARTS;
PRIMITIVE 'TLV9002IDDFR','TLV9002IDDFR_SOT23 (8-Pin)';
  PIN
    'OUT1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'IN1-':
      PIN_NUMBER='(2)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'IN1+':
      PIN_NUMBER='(3)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'V-':
      PIN_NUMBER='(4)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'IN2+':
      PIN_NUMBER='(5)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'IN2-':
      PIN_NUMBER='(6)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'OUT2':
      PIN_NUMBER='(7)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'V+':
      PIN_NUMBER='(8)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
  END_PIN;
  BODY
    PART_NAME='TLV9002IDDFR';
    PHYS_DES_PREFIX='IC';
    NO_LOAD_CHECK='TRUE';
    PIN_COUNT='8';
    BODY_NAME='TLV9002IDDFR';
    JEDEC_TYPE='SOT65P280X110-8N';
  END_BODY;
END_PRIMITIVE;
END.
