<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/3024/1031803/2.50/8/3/Integrated Circuit/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;AD623ARMZ, Instrumention Amplifier, 0.5mV Offset, 70dB CMRR, Rail-Rail Output, 3, 5, 9V, 8-Pin MSOP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOP65P490X110-8N">
<description>&lt;b&gt;(RM-8)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="AD623ARMZ">
<pin name="-RG" direction="io"/>
<pin name="-IN" direction="io"/>
<pin name="+IN" direction="io"/>
<pin name="-VS" direction="io"/>
<pin name="+RG" direction="io"/>
<pin name="+VS" direction="io"/>
<pin name="OUTPUT" direction="io"/>
<pin name="REF" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="AD623ARMZ" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;AD623ARMZ, Instrumention Amplifier, 0.5mV Offset, 70dB CMRR, Rail-Rail Output, 3, 5, 9V, 8-Pin MSOP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD623.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AD623ARMZ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP65P490X110-8N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="-RG" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-VS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTPUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="+VS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="+RG" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="584-AD623ARMZ"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Analog-Devices/AD623ARMZ?qs=NmRFExCfTkHh9YiJNpc9iA%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Analog Devices"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="AD623ARMZ"/>
<attribute name="Description" value="AD623ARMZ, Instrumention Amplifier, 0.5mV Offset, 70dB CMRR, Rail-Rail Output, 3, 5, 9V, 8-Pin MSOP"/>
<attribute name="Height" value="1.1mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
