<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/17384532/1031803/2.50/6/3/Integrated Circuit/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;Voltage References 650-nA quiescent current, 12-ppm/C drift, ultra-low-power precision voltage reference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT95P280X145-6N">
<description>&lt;b&gt;SOT-23 - 1.45 mm max height&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="REF35160QDBVR">
<pin name="GND_1" direction="io"/>
<pin name="GND_2" direction="io"/>
<pin name="EN" direction="io"/>
<pin name="VREF" direction="io"/>
<pin name="NR" direction="io"/>
<pin name="VIN" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="REF35160QDBVR" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Voltage References 650-nA quiescent current, 12-ppm/C drift, ultra-low-power precision voltage reference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref35.pdf?ts=1675771464754&amp;ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Fproduct%2FREF35%2Fpart-details%2FREF35125QDBVR%3FkeyMatch%3DREF35125QDBVR%26tisearch%3Dsearch-everything%26usecase%3DOPN"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="REF35160QDBVR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT95P280X145-6N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND_1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NR" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="595-REF35160QDBVR"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Texas-Instruments/REF35160QDBVR?qs=rQFj71Wb1eVJh8regkgQhg%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="REF35160QDBVR"/>
<attribute name="Description" value="Voltage References 650-nA quiescent current, 12-ppm/C drift, ultra-low-power precision voltage reference"/>
<attribute name="Height" value="1.45mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
