(footprint "9775031360R"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "9775031360R-2")
	(tags "Undefined or Miscellaneous")
	(property "Reference" "U**"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "112f3e64-db3a-4860-8982-521d5a55350d")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Value" "9775031360R"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "d7a7f598-55d4-42d3-aac8-3f5f604dab60")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "d07c7789-90e1-4db3-9082-724912c6df62")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "42d915bf-1f29-49fc-8c82-da08e92d8f30")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start -4.2 -0.1)
		(end -4.2 -0.1)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "069ab290-56bc-42c1-b153-665c65ab3bbd")
	)
	(fp_line
		(start -4.2 0)
		(end -4.2 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "795bc70b-0f6a-4b55-b540-d2c5ca2fded2")
	)
	(fp_arc
		(start -4.2 -0.1)
		(mid -4.15 -0.05)
		(end -4.2 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "e0e3184d-9191-4805-9358-b807c33cb5cf")
	)
	(fp_arc
		(start -4.2 0)
		(mid -4.25 -0.05)
		(end -4.2 -0.1)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "af8c9910-fe3b-4f24-b0a4-eb88c02c280d")
	)
	(fp_line
		(start -4.7 -4.7)
		(end 4.7 -4.7)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "b216b8ae-d085-40aa-960f-de8b4513e14c")
	)
	(fp_line
		(start -4.7 4.7)
		(end -4.7 -4.7)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "369820f3-6b7f-486b-acc6-1192489e1c6a")
	)
	(fp_line
		(start 4.7 -4.7)
		(end 4.7 4.7)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "4389f454-f134-4cf0-9fbb-451593d4fcf8")
	)
	(fp_line
		(start 4.7 4.7)
		(end -4.7 4.7)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "49eb9d5a-d0f7-44ae-a134-69c41e297eec")
	)
	(fp_line
		(start -3 0)
		(end -3 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "d6256c55-9238-4a17-8b93-3a560d546445")
	)
	(fp_line
		(start 3 0)
		(end 3 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "bf4b5eab-2042-46d0-9fbe-4d6ebfb3ebbe")
	)
	(fp_arc
		(start -3 0)
		(mid 0 -3)
		(end 3 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "cfe4e9ce-77f4-47da-a8fd-aab026a53685")
	)
	(fp_arc
		(start 3 0)
		(mid 0 3)
		(end -3 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "a9e20ce8-3566-4a0a-ba4a-84dc89e850b1")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "d2dfd776-c1e4-4fb0-969e-ea25ed75ee9d")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at 0 0)
		(size 7.4 7.4)
		(drill 4.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "bbb442d6-17a4-402d-aeff-0590e69490ce")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${KIPRJMOD}/3D Models/9775031360 (rev1).stp"
		(offset
			(xyz 0 0 1)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -180 -0 -0)
		)
	)
)
