(footprint "0ACG5000TE"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "11.00mm x 5.00mm x 5.00mm")
	(tags "Fuse")
	(property "Reference" "F**"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "18727329-ba63-455f-abca-ca7210685544")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Value" "0ACG5000TE"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "edf7a4c9-03a1-4ad5-b856-830b0c59be4d")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "f3d90378-72d2-445e-bc4e-8812672076c3")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "9fabc9ff-d245-42f0-9564-872575eafa42")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "4b2474fd-eac8-4325-a3c9-8f0222c2a833")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -7 0)
		(end -7 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "d148afff-0fc4-43dc-8454-fd4534c9cbad")
	)
	(fp_line
		(start -6.9 0)
		(end -6.9 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "876df5dd-a59f-4107-b688-b07bd51c13f8")
	)
	(fp_line
		(start -2.2 -2.525)
		(end 2.2 -2.525)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b85c4e35-a6a4-4d7a-aa33-4c4787cac98a")
	)
	(fp_line
		(start -2.2 2.525)
		(end 2.2 2.525)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "249027b2-5a9f-41d3-8361-f865930137f9")
	)
	(fp_arc
		(start -7 0)
		(mid -6.95 -0.05)
		(end -6.9 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "50b49c83-455e-4715-9299-a977bd2b2cf9")
	)
	(fp_arc
		(start -6.9 0)
		(mid -6.95 0.05)
		(end -7 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a80f90c7-f758-4b24-a28d-fe16fca292a6")
	)
	(fp_line
		(start -7.45 -3.9)
		(end 7.45 -3.9)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "eb5c8edb-2093-4a56-a669-2d06d0cf0dc6")
	)
	(fp_line
		(start -7.45 3.9)
		(end -7.45 -3.9)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "e42d165a-2349-4be8-a787-21bf6726df3b")
	)
	(fp_line
		(start 7.45 -3.9)
		(end 7.45 3.9)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "cfe1a812-1da3-4277-ad37-b40cb8a754d6")
	)
	(fp_line
		(start 7.45 3.9)
		(end -7.45 3.9)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "c9ff7966-1628-4ab0-a0dd-e741342b0fa5")
	)
	(fp_line
		(start -5.6 -2.525)
		(end 5.6 -2.525)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "1066e89e-93f2-46f5-a6a7-690abb8b24a3")
	)
	(fp_line
		(start -5.6 2.525)
		(end -5.6 -2.525)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "df977faa-341d-43b8-a793-1f160fd5fff4")
	)
	(fp_line
		(start 5.6 -2.525)
		(end 5.6 2.525)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "10d217aa-ea8a-4c83-bfdc-69ab35d64f32")
	)
	(fp_line
		(start 5.6 2.525)
		(end -5.6 2.525)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "35df1c95-0ad3-4bc6-890d-e9bacd233226")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "55017632-a442-48a7-b235-d1a0dbec2d68")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -4.45 0)
		(size 4 5.8)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(uuid "07c732c9-cae7-4e5a-b6ce-44ef91388184")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at 4.45 0)
		(size 4 5.8)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(uuid "f2b2b3ff-3810-485d-b2e2-a463c3246c74")
	)
	(model "${KIPRJMOD}/3D Models/5A HV Fuse.stp"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
