(module "ECHU_E1_E2_E3_E3a_4" (layer F.Cu)
  (descr "ECHU_E1_E2_E3_E3a_4")
  (tags "Capacitor")
  (attr smd)
  (fp_text reference C** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "ECHU_E1_E2_E3_E3a_4" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -2.4 -1.65) (end 2.4 -1.65) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.4 -1.65) (end 2.4 1.65) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.4 1.65) (end -2.4 1.65) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.4 1.65) (end -2.4 -1.65) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -4.8 -2.65) (end 4.1 -2.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.1 -2.65) (end 4.1 2.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.1 2.65) (end -4.8 2.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.8 2.65) (end -4.8 -2.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -3.9 0) (end -3.9 0.05) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -2.3 0 0) (size 2 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.3 0 0) (size 2 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ECW-U2223JC9.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
