(part "ESMIT-4180_C"
    (packageRef "SOP254P914X350-4N")
    (interface
        (port "1" (symbPinId 1) (portName "PRI_1") (portType INOUT))
        (port "2" (symbPinId 2) (portName "PRI_2") (portType INOUT))
        (port "3" (symbPinId 3) (portName "SEC_1") (portType INOUT))
        (port "4" (symbPinId 4) (portName "SEC_2") (portType INOUT))
    )
    (partClass UNDEF)
    (useInSchema Y)
    (useInLayout Y)
    (inPartsList Y)
    (partType NORMAL)
    (placeRestriction FREE)
    (property "compKind" "152")
    (property "Mouser_Part_Number" "851-ESMIT-4180/C")
    (property "Mouser_Price/Stock" "https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Sumida/ESMIT-4180-C?qs=uFNwyRpLCSIys3VDNoqXHQ%3D%3D")
    (property "Manufacturer_Name" "Sumida")
    (property "Manufacturer_Part_Number" "ESMIT-4180/C")
    (property "Description" "Audio Transformers / Signal Transformers 125uH min 120uH Nom")
    (property "Datasheet_Link" "http://products.sumida.com/products/pdf/CBM5D33_Ver1.0_E.pdf")
    (property "symbolName1" "ESMIT-4180_C")
)
