(module "74AUP2G0604GWH" (layer F.Cu)
  (descr "74AUP2G0604GWH-3")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "74AUP2G0604GWH" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -0.625 -1) (end 0.625 -1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.625 -1) (end 0.625 1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.625 1) (end -0.625 1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.625 1) (end -0.625 -1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.2 -2.05) (end 2.2 -2.05) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.2 -2.05) (end 2.2 2.05) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.2 2.05) (end -2.2 2.05) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.2 2.05) (end -2.2 -2.05) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.6 -0.75) (end -1.6 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.7 -0.75) (end -1.7 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.4 -1) (end 0.4 -1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -0.4 1) (end 0.4 1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start -1.65 -0.75) (end -1.600 -0.75) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start -1.65 -0.75) (end -1.700 -0.75) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (pad 1 smd rect (at -0.900 -0.75 90) (size 0.600 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.900 -0 90) (size 0.400 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.900 0.75 90) (size 0.600 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.900 0.75 90) (size 0.600 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.900 -0 90) (size 0.400 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.900 -0.75 90) (size 0.600 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 74AUP2G0604GWH.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
