(footprint "173010342"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "173010342-1")
	(tags "Power Supply")
	(property "Reference" "PS**"
		(at 2.12 2.25 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "4838b1c6-11fd-4b8c-85e3-d9cb28d35599")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Value" "173010342"
		(at 2.12 2.25 0)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "6855e67c-0252-4d2f-847b-31aca22fa5bc")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" "173010342"
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "e20c5c59-0c95-4c8f-84eb-ed26f9fc7cea")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "938b94b5-0145-4b8b-8bac-86964eeb21ce")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "0232d7c0-d4ad-48e2-af84-51b7a65ec4f0")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start -4.1 0)
		(end -4.1 0)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "20425575-c0b5-4505-ba24-b339aac74c21")
	)
	(fp_line
		(start -4.1 0)
		(end -4.1 0)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "24a85ace-dbd5-40e2-a04a-72dfdb2e9347")
	)
	(fp_line
		(start -4 0)
		(end -4 0)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "7af97162-d14c-458e-99dd-b20982c5834f")
	)
	(fp_line
		(start -3.26 -2)
		(end 8.34 -2)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c4978bba-47aa-4653-9763-70ea01a65117")
	)
	(fp_line
		(start -3.26 6.5)
		(end -3.26 -2)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "438fe058-dede-4b87-8eb1-42f802013203")
	)
	(fp_line
		(start 8.34 -2)
		(end 8.34 6.5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b57b6bf0-e271-4ad5-a3b4-2da857e577fb")
	)
	(fp_line
		(start 8.34 6.5)
		(end -3.26 6.5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "5b75bdd4-353b-4864-b2cd-cf9f31cea835")
	)
	(fp_arc
		(start -4.1 0)
		(mid -4.05 -0.05)
		(end -4 0)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "aaa109fa-4ff8-49fa-9e27-eddd77dea08d")
	)
	(fp_arc
		(start -4 0)
		(mid -4.05 0.05)
		(end -4.1 0)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "1129f718-80d2-4a61-9633-8941f5e7ea40")
	)
	(fp_arc
		(start -4 0)
		(mid -4.05 0.05)
		(end -4.1 0)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "f6fd992d-8da1-4ea2-8ead-c67da9ea38c4")
	)
	(fp_line
		(start -5.1 -3)
		(end 9.34 -3)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "21a75875-6de9-426c-81e6-b00201bc6e29")
	)
	(fp_line
		(start -5.1 7.5)
		(end -5.1 -3)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "f090c4d3-feef-40b6-8668-21ba2c4695b6")
	)
	(fp_line
		(start 9.34 -3)
		(end 9.34 7.5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "51837b29-7187-45f6-96a1-9a2fd415fd56")
	)
	(fp_line
		(start 9.34 7.5)
		(end -5.1 7.5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "a65fa9e8-3573-4d86-90b4-6d3bd974b2bb")
	)
	(fp_line
		(start -3.26 -2)
		(end 8.34 -2)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "be71e6ac-d6d7-48f5-bba1-1920146d2355")
	)
	(fp_line
		(start -3.26 6.5)
		(end -3.26 -2)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "2eaa95fb-6a7e-4aea-97a5-8328ec085aa2")
	)
	(fp_line
		(start 8.34 -2)
		(end 8.34 6.5)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "7502adfe-81c3-49fa-b35d-7dcdd2ae208e")
	)
	(fp_line
		(start 8.34 6.5)
		(end -3.26 6.5)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "a90e01d0-a919-4c2f-bf2a-59ece890f697")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 2.12 2.25 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "fae209ab-ba31-40c0-8618-a1e98e55f4d4")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at 0 0)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "a5f78f1e-438b-4808-b8b9-1ed2689e898f")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 2.54 0)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "d2a9def3-3c7b-4b42-9de6-c92789cdce4e")
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at 5.08 0)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "ceb20b7e-5176-4694-bdb1-958d0233d26f")
	)
	(model "${KIPRJMOD}/Symbol_Libraries/173010342/3D/173010342.stp"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
