(footprint "SOD2613X114N"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "SD12C-01FTG")
	(tags "TVS Diode (Bi-directional)")
	(property "Reference" "D**"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "06f39256-de44-4c00-8ef6-5913ba70a76b")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Value" "SOD2613X114N"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "c71643de-e54d-4daf-8745-432ddc7d2f4d")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" "SOD2613X114N"
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "3d5e236d-de89-4698-9c7c-7951c9b0ffbf")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "a3abfb1f-07d8-4afc-a8de-864fe7be9ad6")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "602fde2d-691c-496b-aa2b-b234e4300ff8")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -1.688 -0.65)
		(end 0.875 -0.65)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "36ca52a4-7054-451b-ba27-53f1e5cad66b")
	)
	(fp_line
		(start -0.875 0.65)
		(end 0.875 0.65)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "18ece913-9c56-4ebc-9a09-1752d824cc39")
	)
	(fp_line
		(start -1.975 -1.2)
		(end 1.975 -1.2)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "2e0203c6-7925-4aa4-a151-7c920b365dd0")
	)
	(fp_line
		(start -1.975 1.2)
		(end -1.975 -1.2)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "db4360ec-d372-441c-a9c9-997d2b3b4386")
	)
	(fp_line
		(start 1.975 -1.2)
		(end 1.975 1.2)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "5b9d4ef1-7f06-4f6d-846d-8c744d9cd826")
	)
	(fp_line
		(start 1.975 1.2)
		(end -1.975 1.2)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "182c38ad-9881-44c7-b651-960c068ae25a")
	)
	(fp_line
		(start -0.875 -0.65)
		(end 0.875 -0.65)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "6cfac7b9-6fd2-4268-93ff-e29fa6bd275e")
	)
	(fp_line
		(start -0.875 -0.112)
		(end -0.338 -0.65)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "37b9d4bc-f530-427a-a914-b17e6a9ba810")
	)
	(fp_line
		(start -0.875 0.65)
		(end -0.875 -0.65)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "c596389d-7e2b-404f-b704-e678ddba035e")
	)
	(fp_line
		(start 0.875 -0.65)
		(end 0.875 0.65)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "20c70a4c-d7fb-47ae-ae3c-b815e57fae3e")
	)
	(fp_line
		(start 0.875 0.65)
		(end -0.875 0.65)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "6615bd5c-a638-41a8-9501-151d0c355934")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "1e772c2f-5664-46d4-9f91-cbf47b2fdfb5")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -1.15 0 90)
		(size 0.5 1.075)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(uuid "55026293-5fa1-4f3c-84fb-f9f8b96d35c4")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at 1.15 0 90)
		(size 0.5 1.075)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(uuid "297aa9a0-2bab-4aa8-b7c4-78c45b8fd8eb")
	)
	(model "${KIPRJMOD}/Symbol_Libraries/3DModells/SD12C-01FTG.stp"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
