<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/272625/1522654/2.50/4/2/Filter/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;TDK - ACT45B-220-2P-TL003 - FILTER, COMMON MODE, 22UH, 0.2A, 1812&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ACT45B1012PTL003">
<description>&lt;b&gt;ACT45B&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ACT45B-220-2P-TL003">
<pin name="1" direction="io"/>
<pin name="2" direction="io"/>
<pin name="3" direction="io"/>
<pin name="4" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ACT45B-220-2P-TL003" prefix="FL">
<description>&lt;b&gt;TDK - ACT45B-220-2P-TL003 - FILTER, COMMON MODE, 22UH, 0.2A, 1812&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/emc/emc/cmf_cmc/catalog/cmf_automotive_signal_act45b_en.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ACT45B-220-2P-TL003"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ACT45B1012PTL003">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="810-ACT45B2202PTL003"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/TDK/ACT45B-220-2P-TL003?qs=U1cgCdF9Le%2FyPNbE6WtIBg%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="TDK"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="ACT45B-220-2P-TL003"/>
<attribute name="Description" value="TDK - ACT45B-220-2P-TL003 - FILTER, COMMON MODE, 22UH, 0.2A, 1812"/>
<attribute name="Height" value="3mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
