<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/269694/1522654/2.50/4/4/Connector/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;Molex CLIK-Mate Series 502382 Series Number 1.25mm Pitch 2 Way 1 Row Straight PCB Socket, Surface Mount, Solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="5023820270">
<description>&lt;b&gt;502382-0270-1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="502382-0270">
<pin name="1" direction="io"/>
<pin name="2" direction="io"/>
<pin name="3" direction="io"/>
<pin name="4" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="502382-0270" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;Molex CLIK-Mate Series 502382 Series Number 1.25mm Pitch 2 Way 1 Row Straight PCB Socket, Surface Mount, Solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://componentsearchengine.com/Datasheets/1/502382-0270.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="502382-0270"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="5023820270">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="538-502382-0270"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Molex/502382-0270?qs=Fn3VdHBzkcn3nuGRS%252BOy0w%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Molex"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="502382-0270"/>
<attribute name="Description" value="Molex CLIK-Mate Series 502382 Series Number 1.25mm Pitch 2 Way 1 Row Straight PCB Socket, Surface Mount, Solder"/>
<attribute name="Height" value="4.65mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
