FILE_TYPE=LIBRARY_PARTS;
PRIMITIVE 'W9825G6KH_5','W9825G6KH_5_Small Outline Packages';
  PIN
    'VDD_1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'DQ0':
      PIN_NUMBER='(2)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'VDDQ_1':
      PIN_NUMBER='(3)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'DQ1':
      PIN_NUMBER='(4)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'DQ2':
      PIN_NUMBER='(5)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'VSSQ_1':
      PIN_NUMBER='(6)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'DQ3':
      PIN_NUMBER='(7)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'DQ4':
      PIN_NUMBER='(8)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'VDDQ_2':
      PIN_NUMBER='(9)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'DQ5':
      PIN_NUMBER='(10)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'DQ6':
      PIN_NUMBER='(11)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'VSSQ_2':
      PIN_NUMBER='(12)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'DQ7':
      PIN_NUMBER='(13)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'VDD_2':
      PIN_NUMBER='(14)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'LDQM':
      PIN_NUMBER='(15)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'WE*':
      PIN_NUMBER='(16)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'CAS*':
      PIN_NUMBER='(17)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'RAS*':
      PIN_NUMBER='(18)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'CS*':
      PIN_NUMBER='(19)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'BS0':
      PIN_NUMBER='(20)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'BS1':
      PIN_NUMBER='(21)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'A10/AP':
      PIN_NUMBER='(22)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'A0':
      PIN_NUMBER='(23)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'A1':
      PIN_NUMBER='(24)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'A2':
      PIN_NUMBER='(25)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'A3':
      PIN_NUMBER='(26)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'VDD_3':
      PIN_NUMBER='(27)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'VSS_3':
      PIN_NUMBER='(54)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'DQ15':
      PIN_NUMBER='(53)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'VSSQ_4':
      PIN_NUMBER='(52)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'DQ14':
      PIN_NUMBER='(51)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'DQ13':
      PIN_NUMBER='(50)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'VDDQ_4':
      PIN_NUMBER='(49)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'DQ12':
      PIN_NUMBER='(48)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'DQ11':
      PIN_NUMBER='(47)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'VSSQ_3':
      PIN_NUMBER='(46)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'DQ10':
      PIN_NUMBER='(45)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'DQ9':
      PIN_NUMBER='(44)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'VDDQ_3':
      PIN_NUMBER='(43)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'DQ8':
      PIN_NUMBER='(42)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'VSS_2':
      PIN_NUMBER='(41)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'NC':
      PIN_NUMBER='(40)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='NC';
    'UDQM':
      PIN_NUMBER='(39)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'CLK':
      PIN_NUMBER='(38)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'CKE':
      PIN_NUMBER='(37)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'A12':
      PIN_NUMBER='(36)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'A11':
      PIN_NUMBER='(35)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'A9':
      PIN_NUMBER='(34)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'A8':
      PIN_NUMBER='(33)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'A7':
      PIN_NUMBER='(32)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'A6':
      PIN_NUMBER='(31)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'A5':
      PIN_NUMBER='(30)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'A4':
      PIN_NUMBER='(29)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'VSS_1':
      PIN_NUMBER='(28)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
  END_PIN;
  BODY
    PART_NAME='W9825G6KH_5';
    PHYS_DES_PREFIX='IC';
    NO_LOAD_CHECK='TRUE';
    PIN_COUNT='54';
    BODY_NAME='W9825G6KH_5';
    JEDEC_TYPE='SOP80P1176X120-54N';
  END_BODY;
END_PRIMITIVE;
END.
