<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/1615215/1031803/2.50/48/3/Integrated Circuit/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<settings>
<setting alwaysvectorfont="no"/>
<setting verticaltext="up"/>
</settings>
<grid distance="0.1" unitdist="inch" unit="inch" style="lines" multiple="1" display="no" altdistance="0.01" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
<layers>
<layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="90" name="Modules" color="5" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
</layers>
<library>
<description>&lt;Ethernet ICs 10Base-T/100Base PhysLayerTrnscvr&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="QFP50P900X900X160-48N">
<description>&lt;b&gt;KSZ8091MLXCA&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
<smd name="1" x="-4.238" y="2.75" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="2" x="-4.238" y="2.25" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="3" x="-4.238" y="1.75" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="4" x="-4.238" y="1.25" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="5" x="-4.238" y="0.75" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="6" x="-4.238" y="0.25" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="7" x="-4.238" y="-0.25" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="8" x="-4.238" y="-0.75" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="9" x="-4.238" y="-1.25" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="10" x="-4.238" y="-1.75" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="11" x="-4.238" y="-2.25" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="12" x="-4.238" y="-2.75" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="13" x="-2.75" y="-4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="14" x="-2.25" y="-4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="15" x="-1.75" y="-4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="16" x="-1.25" y="-4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="17" x="-0.75" y="-4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="18" x="-0.25" y="-4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="19" x="0.25" y="-4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="20" x="0.75" y="-4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="21" x="1.25" y="-4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="22" x="1.75" y="-4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="23" x="2.25" y="-4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="24" x="2.75" y="-4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="25" x="4.238" y="-2.75" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="26" x="4.238" y="-2.25" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="27" x="4.238" y="-1.75" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="28" x="4.238" y="-1.25" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="29" x="4.238" y="-0.75" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="30" x="4.238" y="-0.25" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="31" x="4.238" y="0.25" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="32" x="4.238" y="0.75" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="33" x="4.238" y="1.25" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="34" x="4.238" y="1.75" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="35" x="4.238" y="2.25" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="36" x="4.238" y="2.75" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R0"/>
<smd name="37" x="2.75" y="4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="38" x="2.25" y="4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="39" x="1.75" y="4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="40" x="1.25" y="4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="41" x="0.75" y="4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="42" x="0.25" y="4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="43" x="-0.25" y="4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="44" x="-0.75" y="4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="45" x="-1.25" y="4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="46" x="-1.75" y="4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="47" x="-2.25" y="4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<smd name="48" x="-2.75" y="4.238" dx="1.475" dy="0.3" layer="1" rot="R90"/>
<text x="0" y="0" align="center" size="1.27" layer="25" rot="R0" >&gt;NAME</text>
<text x="0" y="0" align="center" size="1.27" layer="27" rot="R0" >&gt;VALUE</text>
<wire x1="-5.225" y1="5.225" x2="5.225" y2="5.225" width="0.05" layer="51"/>
<wire x1="5.225" y1="5.225" x2="5.225" y2="-5.225" width="0.05" layer="51"/>
<wire x1="5.225" y1="-5.225" x2="-5.225" y2="-5.225" width="0.05" layer="51"/>
<wire x1="-5.225" y1="-5.225" x2="-5.225" y2="5.225" width="0.05" layer="51"/>
<wire x1="-3.5" y1="3.5" x2="3.5" y2="3.5" width="0.1" layer="51"/>
<wire x1="3.5" y1="3.5" x2="3.5" y2="-3.5" width="0.1" layer="51"/>
<wire x1="3.5" y1="-3.5" x2="-3.5" y2="-3.5" width="0.1" layer="51"/>
<wire x1="-3.5" y1="-3.5" x2="-3.5" y2="3.5" width="0.1" layer="51"/>
<wire x1="-3.5" y1="3" x2="-3" y2="3.5" width="0.1" layer="51"/>
<wire x1="-3.15" y1="3.15" x2="3.15" y2="3.15" width="0.2" layer="21"/>
<wire x1="3.15" y1="3.15" x2="3.15" y2="-3.15" width="0.2" layer="21"/>
<wire x1="3.15" y1="-3.15" x2="-3.15" y2="-3.15" width="0.2" layer="21"/>
<wire x1="-3.15" y1="-3.15" x2="-3.15" y2="3.15" width="0.2" layer="21"/>
<circle x="-4.725" y="3.5" radius="0.125" width="0.25" layer="25"/>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="KSZ8091MLXCA">
<wire x1="5.08" y1="33.02" x2="58.42" y2="33.02" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="58.42" y1="-50.8" x2="58.42" y2="33.02" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="58.42" y1="-50.8" x2="5.08" y2="-50.8" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="33.02" x2="5.08" y2="-50.8" width="0.254" layer="94"/>
<text x="59.69" y="38.1" align="center-left" size="1.778" layer="95">&gt;NAME</text>
<text x="59.69" y="35.56" align="center-left" size="1.778" layer="96">&gt;VALUE</text>
<pin name="GND_1" x="0" y="0" length="middle" direction="io" rot="R0"/>
<pin name="GND_2" x="0" y="-2.54" length="middle" direction="io" rot="R0"/>
<pin name="GND_3" x="0" y="-5.08" length="middle" direction="io" rot="R0"/>
<pin name="VDD_1.2_1" x="0" y="-7.62" length="middle" direction="io" rot="R0"/>
<pin name="NC_1" x="0" y="-10.16" length="middle" direction="io" rot="R0"/>
<pin name="NC_2" x="0" y="-12.7" length="middle" direction="io" rot="R0"/>
<pin name="VDDA_3.3" x="0" y="-15.24" length="middle" direction="io" rot="R0"/>
<pin name="NC_3" x="0" y="-17.78" length="middle" direction="io" rot="R0"/>
<pin name="RXM" x="0" y="-20.32" length="middle" direction="io" rot="R0"/>
<pin name="RXP" x="0" y="-22.86" length="middle" direction="io" rot="R0"/>
<pin name="TXM" x="0" y="-25.4" length="middle" direction="io" rot="R0"/>
<pin name="TXP" x="0" y="-27.94" length="middle" direction="io" rot="R0"/>
<pin name="GND_4" x="17.78" y="-55.88" length="middle" direction="io" rot="R90"/>
<pin name="XO" x="20.32" y="-55.88" length="middle" direction="io" rot="R90"/>
<pin name="XI" x="22.86" y="-55.88" length="middle" direction="io" rot="R90"/>
<pin name="REXT" x="25.4" y="-55.88" length="middle" direction="io" rot="R90"/>
<pin name="GND_5" x="27.94" y="-55.88" length="middle" direction="io" rot="R90"/>
<pin name="MDIO" x="30.48" y="-55.88" length="middle" direction="io" rot="R90"/>
<pin name="MDC" x="33.02" y="-55.88" length="middle" direction="io" rot="R90"/>
<pin name="RXD3_/_PHYAD0" x="35.56" y="-55.88" length="middle" direction="io" rot="R90"/>
<pin name="RXD2_/_PHYAD1" x="38.1" y="-55.88" length="middle" direction="io" rot="R90"/>
<pin name="RXD1_/_PHYAD2" x="40.64" y="-55.88" length="middle" direction="io" rot="R90"/>
<pin name="RXD0_/_DUPLEX" x="43.18" y="-55.88" length="middle" direction="io" rot="R90"/>
<pin name="GND_6" x="45.72" y="-55.88" length="middle" direction="io" rot="R90"/>
<pin name="TXD1" x="63.5" y="0" length="middle" direction="io" rot="R180"/>
<pin name="TXD0" x="63.5" y="-2.54" length="middle" direction="io" rot="R180"/>
<pin name="TXEN" x="63.5" y="-5.08" length="middle" direction="io" rot="R180"/>
<pin name="TXC_/_PME_EN" x="63.5" y="-7.62" length="middle" direction="io" rot="R180"/>
<pin name="INTRP_/_PME_N2_/_NAND_TREE#" x="63.5" y="-10.16" length="middle" direction="io" rot="R180"/>
<pin name="VDD_1.2_2" x="63.5" y="-12.7" length="middle" direction="io" rot="R180"/>
<pin name="GND_7" x="63.5" y="-15.24" length="middle" direction="io" rot="R180"/>
<pin name="RXER_/_ISO" x="63.5" y="-17.78" length="middle" direction="io" rot="R180"/>
<pin name="RXC_/_B-CAST_OFF" x="63.5" y="-20.32" length="middle" direction="io" rot="R180"/>
<pin name="RXDV_/_CONFIG2" x="63.5" y="-22.86" length="middle" direction="io" rot="R180"/>
<pin name="NC_4" x="63.5" y="-25.4" length="middle" direction="io" rot="R180"/>
<pin name="VDDIO" x="63.5" y="-27.94" length="middle" direction="io" rot="R180"/>
<pin name="NC_7" x="17.78" y="38.1" length="middle" direction="io" rot="R270"/>
<pin name="RST#" x="20.32" y="38.1" length="middle" direction="io" rot="R270"/>
<pin name="NC_6" x="22.86" y="38.1" length="middle" direction="io" rot="R270"/>
<pin name="NC_5" x="25.4" y="38.1" length="middle" direction="io" rot="R270"/>
<pin name="TXER" x="27.94" y="38.1" length="middle" direction="io" rot="R270"/>
<pin name="LED1_/_SPEED" x="30.48" y="38.1" length="middle" direction="io" rot="R270"/>
<pin name="LED0_/_PME_N1_/_NWAYEN" x="33.02" y="38.1" length="middle" direction="io" rot="R270"/>
<pin name="CRS_/_CONFIG1" x="35.56" y="38.1" length="middle" direction="io" rot="R270"/>
<pin name="COL_/_CONFIG0" x="38.1" y="38.1" length="middle" direction="io" rot="R270"/>
<pin name="TXD3" x="40.64" y="38.1" length="middle" direction="io" rot="R270"/>
<pin name="TXD2" x="43.18" y="38.1" length="middle" direction="io" rot="R270"/>
<pin name="GND_8" x="45.72" y="38.1" length="middle" direction="io" rot="R270"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="KSZ8091MLXCA" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Ethernet ICs 10Base-T/100Base PhysLayerTrnscvr&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/00002297A.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KSZ8091MLXCA" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP50P900X900X160-48N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND_1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_1.2_1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA_3.3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RXM" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RXP" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TXM" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TXP" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="XO" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="XI" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="REXT" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="MDIO" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="MDC" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD3_/_PHYAD0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD2_/_PHYAD1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD1_/_PHYAD2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD0_/_DUPLEX" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_6" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDV_/_CONFIG2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="RXC_/_B-CAST_OFF" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RXER_/_ISO" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_1.2_2" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRP_/_PME_N2_/_NAND_TREE#" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="TXC_/_PME_EN" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="TXEN" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_8" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD2" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="COL_/_CONFIG0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="CRS_/_CONFIG1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="LED0_/_PME_N1_/_NWAYEN" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="LED1_/_SPEED" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="TXER" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_5" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_6" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="RST#" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_7" pad="48"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="998-KSZ8091MLXCA" constant="no"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Microchip-Technology/KSZ8091MLXCA?qs=eR3IRSQlCypqsIaneAp%2FkQ%3D%3D" constant="no"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Microchip" constant="no"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="KSZ8091MLXCA" constant="no"/>
<attribute name="Description" value="Ethernet ICs 10Base-T/100Base PhysLayerTrnscvr" constant="no"/>
<attribute name="Height" value="1.6mm" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
