<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/1350235/1031803/2.50/54/2/Integrated Circuit/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;256Mb SDRAM 200MHz TSOPII54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOP80P1176X120-54N">
<description>&lt;b&gt;54-Pin TSOP&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="W9825G6KH-5">
<pin name="VDD_1" direction="io"/>
<pin name="DQ0" direction="io"/>
<pin name="VDDQ_1" direction="io"/>
<pin name="DQ1" direction="io"/>
<pin name="DQ2" direction="io"/>
<pin name="VSSQ_1" direction="io"/>
<pin name="DQ3" direction="io"/>
<pin name="DQ4" direction="io"/>
<pin name="VDDQ_2" direction="io"/>
<pin name="DQ5" direction="io"/>
<pin name="DQ6" direction="io"/>
<pin name="VSSQ_2" direction="io"/>
<pin name="DQ7" direction="io"/>
<pin name="VDD_2" direction="io"/>
<pin name="LDQM" direction="io"/>
<pin name="!WE" direction="io"/>
<pin name="!CAS" direction="io"/>
<pin name="!RAS" direction="io"/>
<pin name="!CS" direction="io"/>
<pin name="BS0" direction="io"/>
<pin name="BS1" direction="io"/>
<pin name="A10/AP" direction="io"/>
<pin name="A0" direction="io"/>
<pin name="A1" direction="io"/>
<pin name="A2" direction="io"/>
<pin name="A3" direction="io"/>
<pin name="VDD_3" direction="io"/>
<pin name="VSS_3" direction="io"/>
<pin name="DQ15" direction="io"/>
<pin name="VSSQ_4" direction="io"/>
<pin name="DQ14" direction="io"/>
<pin name="DQ13" direction="io"/>
<pin name="VDDQ_4" direction="io"/>
<pin name="DQ12" direction="io"/>
<pin name="DQ11" direction="io"/>
<pin name="VSSQ_3" direction="io"/>
<pin name="DQ10" direction="io"/>
<pin name="DQ9" direction="io"/>
<pin name="VDDQ_3" direction="io"/>
<pin name="DQ8" direction="io"/>
<pin name="VSS_2" direction="io"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="UDQM" direction="io"/>
<pin name="CLK" direction="io"/>
<pin name="CKE" direction="io"/>
<pin name="A12" direction="io"/>
<pin name="A11" direction="io"/>
<pin name="A9" direction="io"/>
<pin name="A8" direction="io"/>
<pin name="A7" direction="io"/>
<pin name="A6" direction="io"/>
<pin name="A5" direction="io"/>
<pin name="A4" direction="io"/>
<pin name="VSS_1" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="W9825G6KH-5" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;256Mb SDRAM 200MHz TSOPII54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://www.winbond.com/hq/search-resource-file.jsp?partNo=W9825G6KH-5&amp;type=datasheet"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="W9825G6KH-5"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP80P1176X120-54N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="VDD_1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ_1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSQ_1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ_2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSQ_2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="LDQM" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="BS0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="BS1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A10/AP" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="CKE" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="UDQM" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ8" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ_3" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ9" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ10" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSQ_3" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ11" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ12" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ_4" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ13" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ14" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSQ_4" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ15" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_3" pad="54"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="454-W9825G6KH-5"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Winbond/W9825G6KH-5?qs=qSfuJ%252Bfl%2Fd5GA9vAeXgu7w%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Winbond"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="W9825G6KH-5"/>
<attribute name="Description" value="256Mb SDRAM 200MHz TSOPII54"/>
<attribute name="Height" value="1.2mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
