(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "PCA9535D" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 6.35 29.21 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Value" "PCA9535D" (id 1) (at 8.89 26.67 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 6.35 29.21 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 6.35 29.21 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (symbol "PCA9535D_0_1"
      (rectangle (start 12.7 24.13) (end -11.43 -25.4)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
    )
    (symbol "PCA9535D_1_1"
      (pin open_collector line (at -13.97 -7.62 0) (length 2.54)
        (name "~{INT}" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 5.08 180) (length 2.54)
        (name "IO0_6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 2.54 180) (length 2.54)
        (name "IO0_7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -27.94 90) (length 2.54)
        (name "VSS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 -3.81 180) (length 2.54)
        (name "IO1_0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 -6.35 180) (length 2.54)
        (name "IO1_1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 -8.89 180) (length 2.54)
        (name "IO1_2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "15" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 -11.43 180) (length 2.54)
        (name "IO1_3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "16" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 -13.97 180) (length 2.54)
        (name "IO1_4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "17" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 -16.51 180) (length 2.54)
        (name "IO1_5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "18" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 -19.05 180) (length 2.54)
        (name "IO1_6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "19" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -13.97 -17.78 0) (length 2.54)
        (name "A1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 -21.59 180) (length 2.54)
        (name "IO1_7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "20" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -13.97 -15.24 0) (length 2.54)
        (name "A0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "21" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -13.97 8.89 0) (length 2.54)
        (name "SCL" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "22" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -13.97 6.35 0) (length 2.54)
        (name "SDA" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "23" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 0 26.67 270) (length 2.54)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "24" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -13.97 -20.32 0) (length 2.54)
        (name "A2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 20.32 180) (length 2.54)
        (name "IO0_0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 17.78 180) (length 2.54)
        (name "IO0_1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 15.24 180) (length 2.54)
        (name "IO0_2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 12.7 180) (length 2.54)
        (name "IO0_3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 10.16 180) (length 2.54)
        (name "IO0_4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 7.62 180) (length 2.54)
        (name "IO0_5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
  (symbol "PCA9539" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 6.35 29.21 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Value" "PCA9539" (id 1) (at 8.89 26.67 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 6.35 29.21 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 6.35 29.21 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (symbol "PCA9539_0_1"
      (rectangle (start 12.7 24.13) (end -11.43 -25.4)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
    )
    (symbol "PCA9539_1_1"
      (pin open_collector line (at -13.97 -7.62 0) (length 2.54)
        (name "~{INT}" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 -19.05 180) (length 2.54)
        (name "P0_6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 -21.59 180) (length 2.54)
        (name "P0_7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 -27.94 90) (length 2.54)
        (name "VSS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 20.32 180) (length 2.54)
        (name "P1_0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 17.78 180) (length 2.54)
        (name "P1_1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 15.24 180) (length 2.54)
        (name "P1_2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "15" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 12.7 180) (length 2.54)
        (name "P1_3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "16" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 10.16 180) (length 2.54)
        (name "P1_4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "17" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 7.62 180) (length 2.54)
        (name "P1_5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "18" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 5.08 180) (length 2.54)
        (name "P1_6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "19" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -13.97 -17.78 0) (length 2.54)
        (name "A1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 2.54 180) (length 2.54)
        (name "P1_7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "20" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -13.97 -15.24 0) (length 2.54)
        (name "A0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "21" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -13.97 8.89 0) (length 2.54)
        (name "SCL" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "22" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -13.97 6.35 0) (length 2.54)
        (name "SDA" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "23" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 26.67 270) (length 2.54)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "24" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -13.97 -5.08 0) (length 2.54)
        (name "~{RESET}" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 -3.81 180) (length 2.54)
        (name "P0_0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 -6.35 180) (length 2.54)
        (name "P0_1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 -8.89 180) (length 2.54)
        (name "P0_2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 -11.43 180) (length 2.54)
        (name "P0_3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 -13.97 180) (length 2.54)
        (name "P0_4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 15.24 -16.51 180) (length 2.54)
        (name "P0_5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
)
