(footprint "7762624"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "776262-4-2")
	(tags "Connector")
	(property "Reference" "J**"
		(at 8 4 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b6bed489-84ee-4910-bc49-9c8fe6daed1b")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Value" "7762624"
		(at 8 4 0)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "4fc6c103-6256-4fd6-a557-613a1085b268")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "afaf7186-5765-4163-b50a-450c91205aba")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "5756728f-3a4b-43a5-a119-104987223777")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "e48e2aac-b4e7-42bf-b4ba-a7b13aff1bb3")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start -16.4 -12.05)
		(end 32.4 -12.05)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "bf424805-eeb8-4d15-b79a-71e78ca47ee9")
	)
	(fp_line
		(start -16.4 20.05)
		(end -16.4 -12.05)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "cc10fd21-c84e-4341-8123-7d4b77410297")
	)
	(fp_line
		(start 32.4 -12.05)
		(end 32.4 20.05)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "0c7538dd-242c-4f5a-9afc-ae93ee726810")
	)
	(fp_line
		(start 32.4 20.05)
		(end -16.4 20.05)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "daa2f60d-48c1-4de9-b315-760886da1b25")
	)
	(fp_line
		(start -17.4 -13.05)
		(end 33.4 -13.05)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "d8bfc002-efa4-4cc5-ab6c-5a3dc8c3bd45")
	)
	(fp_line
		(start -17.4 21.05)
		(end -17.4 -13.05)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "c860f18d-5c19-492c-a1d6-4b2ec9f2afef")
	)
	(fp_line
		(start 33.4 -13.05)
		(end 33.4 21.05)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "e6931b2c-131f-4732-8edc-8e6e79254e12")
	)
	(fp_line
		(start 33.4 21.05)
		(end -17.4 21.05)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "d9b07952-18a0-4091-a142-1d0db1fc54a8")
	)
	(fp_line
		(start -16.4 -12.05)
		(end -16.4 20.05)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "5c329346-c5cd-49d7-97ad-c9f6f34ba0a9")
	)
	(fp_line
		(start -16.4 20.05)
		(end 32.4 20.05)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "99837ac1-9b51-45f3-a341-d51e70b905f4")
	)
	(fp_line
		(start 32.4 -12.05)
		(end -16.4 -12.05)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "9a4151cb-f1ad-4c7c-9576-a21a5ac08c00")
	)
	(fp_line
		(start 32.4 20.05)
		(end 32.4 -12.05)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "0e31babf-934a-4368-9ce1-ea1a7ba8c46d")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 8 4 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "0974696b-7b74-466d-8bdd-7e8431ffe4d8")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(pad "1" thru_hole rect
		(at 0 0)
		(size 2.775 2.775)
		(drill 1.85)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "a64baa15-ea88-4c55-af58-7577677dcf1a")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 4 0)
		(size 2.775 2.775)
		(drill 1.85)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "65dc6d9f-f380-4f38-be21-defc93294785")
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at 8 0)
		(size 2.775 2.775)
		(drill 1.85)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "79615a1d-2eb1-4a63-b4de-6c53e9d412d4")
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at 12 0)
		(size 2.775 2.775)
		(drill 1.85)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "1c96b25e-2e05-4802-9277-a4295e9efee5")
	)
	(pad "5" thru_hole circle
		(at 16 0)
		(size 2.775 2.775)
		(drill 1.85)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "98cf982d-947f-4074-bcef-c63a6f007724")
	)
	(pad "6" thru_hole circle
		(at 2 4)
		(size 2.775 2.775)
		(drill 1.85)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "49f94d2d-ee3f-4e4c-8aea-c0938fd266b5")
	)
	(pad "7" thru_hole circle
		(at 6 4)
		(size 2.775 2.775)
		(drill 1.85)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "de76b8cd-af95-4ff0-bfdd-fe71dc8a4c77")
	)
	(pad "8" thru_hole circle
		(at 10 4)
		(size 2.775 2.775)
		(drill 1.85)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "512071a7-7e64-475f-9b56-ede46016f12f")
	)
	(pad "9" thru_hole circle
		(at 14 4)
		(size 2.775 2.775)
		(drill 1.85)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "0712fc1a-1978-46e8-aba7-17ac08ac8d0a")
	)
	(pad "10" thru_hole circle
		(at 0 8)
		(size 2.775 2.775)
		(drill 1.85)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "34e02e66-db62-46ff-a027-2b6df6c86217")
	)
	(pad "11" thru_hole circle
		(at 4 8)
		(size 2.775 2.775)
		(drill 1.85)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "500fa347-0772-4742-a572-916a6dac07e1")
	)
	(pad "12" thru_hole circle
		(at 8 8)
		(size 2.775 2.775)
		(drill 1.85)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "07e134dc-53c9-4dc7-b243-47e4f0296ca7")
	)
	(pad "13" thru_hole circle
		(at 12 8)
		(size 2.775 2.775)
		(drill 1.85)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "7f0aed2e-46b7-4d38-8c22-ccf072ff87dc")
	)
	(pad "14" thru_hole circle
		(at 16 8)
		(size 2.775 2.775)
		(drill 1.85)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "6853725d-d641-42fc-a775-3844bca4ca71")
	)
	(pad "MH1" thru_hole circle
		(at -9.7 -6.8)
		(size 3 3)
		(drill 2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "54623c60-bc3f-4245-a0de-5c86c7cb8ff0")
	)
	(pad "MH2" thru_hole circle
		(at 25.7 -6.8)
		(size 3 3)
		(drill 2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "18ec6ebc-8598-4170-8b8a-d321af193d64")
	)
	(pad "MH3" thru_hole circle
		(at -11.2 11.3)
		(size 3 3)
		(drill 2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "5a6f883c-7a72-4fdc-aa91-2eac5f61d33d")
	)
	(pad "MH4" thru_hole circle
		(at 27.2 11.3)
		(size 3 3)
		(drill 2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "7ae73acc-2cfe-489f-82ce-4a3cf8e21225")
	)
	(model "${KIPRJMOD}/libraries/776262-4/3D/776262-4.stp"
		(offset
			(xyz 8 -4 34.2)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)