FILE_TYPE=LIBRARY_PARTS;
PRIMITIVE 'TPS56837RPAR','TPS56837RPAR_Other';
  PIN
    'EN':
      PIN_NUMBER='(1)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'FB':
      PIN_NUMBER='(2)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'AGND':
      PIN_NUMBER='(3)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'PG':
      PIN_NUMBER='(4)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'SS':
      PIN_NUMBER='(5)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'SW':
      PIN_NUMBER='(6)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'BOOT':
      PIN_NUMBER='(7)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'VIN_1':
      PIN_NUMBER='(8)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'PGND':
      PIN_NUMBER='(9)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'MODE':
      PIN_NUMBER='(10)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'VIN_2':
      PIN_NUMBER='(11)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'VIN_3':
      PIN_NUMBER='(12)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'VIN_4':
      PIN_NUMBER='(13)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
  END_PIN;
  BODY
    PART_NAME='TPS56837RPAR';
    PHYS_DES_PREFIX='IC';
    NO_LOAD_CHECK='TRUE';
    PIN_COUNT='13';
    BODY_NAME='TPS56837RPAR';
    JEDEC_TYPE='XTPS56637RPAT';
  END_BODY;
END_PRIMITIVE;
END.
