(module "WE-PD_1260/1245/1280/121054" (layer F.Cu)
  (descr "WE-PD_1260/1245/1280/121054")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at -6.31 8.12) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at -6.31 8.12) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "WE-PD_1260/1245/1280/121054" (at -6.31 8.12) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start 4.95 0) (end -4.95 0) (layer F.Fab) (width 0.3048))
  (fp_line (start -6 6) (end 6 6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6 6) (end 6 -6) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 6 -6) (end -6 -6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6 -6) (end -6 6) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -7 -6.5) (end -7 6.5) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start -7 6.5) (end 7 6.5) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 7 6.5) (end 7 -6.5) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 7 -6.5) (end -7 -6.5) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -4.95 0 0) (size 2.9 5.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.95 0 0) (size 2.9 5.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 7447709003.stp
    (at (xyz 0 0 0.0078740158653635))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
