(module "WE-HCC_109021" (layer F.Cu)
  (descr "WE-HCC_109021")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at -5.96 -5.6957) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at -5.96 -5.6957) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "WE-HCC_109021" (at -5.96 -5.6957) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -5.45 5) (end 5.45 5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.45 5) (end 5.45 -5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.45 -5) (end -5.45 -5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.45 -5) (end -5.45 5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -6 -5.4) (end -6 5.4) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start -6 5.4) (end 6 5.4) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 6 5.4) (end 6 -5.4) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 6 -5.4) (end -6 -5.4) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (pad 2 smd rect (at 4.6 0 0) (size 2.3 3.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -4.6 0 0) (size 2.3 3.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 7443330330.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
