(module "WE-PD2_453255" (layer F.Cu)
  (descr "WE-PD2_453255")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at -3.04 4.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at -3.04 4.81) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "WE-PD2_453255" (at -3.04 4.81) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -1.625 0) (end 1.625 0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.3406 -2.3406) (end 2.3526 -2.3406) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.3526 -2.3406) (end 2.3526 2.3406) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.3526 2.3406) (end -2.3526 2.3406) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.3526 2.3406) (end -2.3526 -2.3406) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -3 -3) (end -3 3) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start -3 3) (end 3 3) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 3 3) (end 3 -3) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 3 -3) (end -3 -3) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -1.625 0 0) (size 1.75 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.625 0 0) (size 1.75 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 7447730.stp
    (at (xyz 0 0 0.043307087552829))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
