<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/3637563/1272411/2.50/2/2/Capacitor Polarised/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;Cap Aluminum Polymer Hybrid 270uF 35VDC 20% (10 X 10.2mm) SMD 0.02 Ohm 2500mA 10000h 105C Automotive T/R&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="EEHZS1H221P">
<description>&lt;b&gt;Hybrid_G_G16&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="EEHZA1V271P">
<pin name="+" direction="io"/>
<pin name="-" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="EEHZA1V271P" prefix="C">
<description>&lt;b&gt;Cap Aluminum Polymer Hybrid 270uF 35VDC 20% (10 X 10.2mm) SMD 0.02 Ohm 2500mA 10000h 105C Automotive T/R&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDD0000/ABA0000C1221.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EEHZA1V271P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EEHZS1H221P">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Panasonic"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="EEHZA1V271P"/>
<attribute name="Mouser_Part_Number" value=""/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value=""/>
<attribute name="Arrow_Part_Number" value=""/>
<attribute name="Arrow_Price-Stock" value=""/>
<attribute name="Description" value="Cap Aluminum Polymer Hybrid 270uF 35VDC 20% (10 X 10.2mm) SMD 0.02 Ohm 2500mA 10000h 105C Automotive T/R"/>
<attribute name="Height" value="10.5mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
