(footprint "MagI3C-VISM_SIP-8" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 636177B0)
  (attr through_hole)
  (fp_text reference "REF**" (at -0.543139 -4.335889 180) (layer "F.SilkS")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp dda14812-5688-43d8-b942-13a0870488b1)
  )
  (fp_text value "MagI3C-VISM_SIP-8" (at 0 2 180) (layer "F.Fab")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 4524f9c6-1601-49c1-b2cc-4f03ce737154)
  )
  (fp_line (start 10.4 -3.2) (end 10.4 6) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp 6adc9c8d-ae4f-456c-812a-b4236b51008b))
  (fp_line (start -10.4 6) (end -10.4 -3.2) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp feca530a-c6c1-4219-b383-a5f1908d3bf8))
  (fp_rect (start -10.9 6) (end 10.9 -3.2) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (fill none) (tstamp 3a1c76dc-9187-4d7f-ba57-cf3340b12568))
  (fp_rect (start -11.1 6.2) (end 11.1 -3.4) (layer "F.CrtYd") (width 0.12) (fill none) (tstamp 27f04e74-8a0e-433b-a6b1-a56faf93dba4))
  (pad "1" thru_hole circle (at -8.89 0.03) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp 95797392-1cee-4e00-b9ab-ec40cf0c7e08))
  (pad "2" thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp 1a7e035e-e537-47b0-a6f4-52d66195f34e))
  (pad "3" thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp a31240ac-8b65-44dd-ba2a-944d5c41ab25))
  (pad "5" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp a72f7e0e-9994-4b5d-88c9-9d30b6ae234b))
  (pad "6" thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp d283a734-d1a4-47f7-a739-050f9150f1a8))
  (pad "7" thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp 7d7aff63-ab31-4746-aff9-15ec228e50a2))
  (pad "8" thru_hole circle (at 8.89 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp 8eb32840-909d-403f-a231-2ffacf5483df))
  (model "${KIPRJMOD}/FT_libraries/FaSTTUBe_Voltage_Regulators.pretty/3d_models/VISM-17791063215.step"
    (offset (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
